Arcserve Backup r17.5
監視項目総数：16 個
※ 監視項目「バックアップ正常性監視」は、Arcserve Backupによるバックアップ処理が正常に完了した際にイベントログへ出力されるメッセージを7日に1度の間隔で監視し、該当のメッセージが1件も存在しなかった場合はステータスが「危険」になるよう設定されています。
当監視項目にメールアクション等を追加することで、長期間バックアップが正常に終了していない事を通知できます。
Arcserve Backup サービス監視
有効/無効：有効
監視項目数：15 個
Alert Notification Server 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Alert Notification Server
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Database Engine 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASDBEngine
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Discovery Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASDiscovery
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Domain Server 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASUnivDomainSvr
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Job Engine 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASJobEngine
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Management Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASMgmtSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Message Engine 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASMessageEngine
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve PortMapper 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASportmapper
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Service Controller 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASSvcControlSvr
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Tape Engine 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASTapeEngine
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Universal Agent 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASUniversalAgent
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA Agent for Open Files 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：OpenFileAgent
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CA ARCserve Communication Foundation 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CA ARCserve Communication Foundation
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
AS Event Log Watch 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ASLogWatch
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
CASASBUWebSvc 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASASBUWebSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始 と等しくない
危険：連続した 1 回目の注意から
Arcserve Backup イベント監視
有効/無効：有効
監視項目数：1 個
バックアップ正常性監視
ソース Alert Notification Server から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：7日
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：情報
ソース：Alert Notification Server
注意：0件以下
危険：0件以下