Hyper-Vレポート用
監視項目総数：13 個
※本監視項目はレポート向けのログ収集用ですので、しきい値は監視向けに構成しておりません
Hyper-V Overall health
有効/無効：有効
監視項目数：2 個
Hyper-V Virtual Machine Health Summary -> Health Critical 監視
パフォーマンスカウンター Health Critical の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30 分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Hyper-V Virtual Machine Health Summary
カウンター名：Health Critical
注意：0 より小さい
危険：0 より小さい
Hyper-V Virtual Machine Health Summary -> Health Ok 監視
パフォーマンスカウンター Health Ok の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30 分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Hyper-V Virtual Machine Health Summary
カウンター名：Health Ok
注意：0 より小さい
危険：0 より小さい
Hyper-V Processor
有効/無効：有効
監視項目数：1 個
Hyper-V Hypervisor Logical Processor -> % Total Run Time 監視
パフォーマンスカウンター % Total Run Time の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30 分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Hyper-V Hypervisor Logical Processor
カウンター名：% Total Run Time
インスタンス：_Total
注意：0% より小さい
危険：0% より小さい
Hyper-V Resources
有効/無効：有効
監視項目数：10 個
仮想メモリ監視
パフォーマンスカウンター % Committed Bytes In Useの値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Memory
カウンター名：% Committed Bytes In Use
注意：0%より小さい
危険：0%より小さい
ディスク処理待ち行列長監視
パフォーマンスカウンター Current Disk Queue Length の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：PhysicalDisk
カウンター名：Current Disk Queue Length
注意：0より小さい
危険：0より小さい
NIC1 ネットワーク受信バイト率
パフォーマンスカウンター Bytes Received/sec の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Bytes Received/sec
注意：0/secより小さい
危険：0/secより小さい
NIC1 ネットワーク受信エラー発生回数
パフォーマンスカウンター Packets Received Errors の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Packets Received Errors
注意：0より小さい
危険：0より小さい
NIC1 ネットワーク送信バイト率
パフォーマンスカウンター Bytes Sent/sec の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Bytes Sent/sec
注意：0/secより小さい
危険：0/secより小さい
NIC1 ネットワーク送信エラー発生回数
パフォーマンスカウンター Packets Outbound Errors の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Packets Outbound Errors
注意：0より小さい
危険：0より小さい
NIC2 ネットワーク受信バイト率
パフォーマンスカウンター Bytes Received/sec の値を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Bytes Received/sec
注意：0/secより小さい
危険：0/secより小さい
NIC2 ネットワーク受信エラー発生回数
パフォーマンスカウンター Packets Received Errors の値を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Packets Received Errors
注意：0より小さい
危険：0より小さい
NIC2 ネットワーク送信バイト率
パフォーマンスカウンター Bytes Sent/sec の値を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Bytes Sent/sec
注意：0/secより小さい
危険：0/secより小さい
NIC2 ネットワーク送信エラー発生回数
パフォーマンスカウンター Packets Outbound Errors の値を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Network Interface
カウンター名：Packets Outbound Errors
注意：0より小さい
危険：0より小さい