Arcserve UDP 9 & 10
監視項目総数：11 個
※ 監視項目「バックアップ正常性監視」は、Arcserve UDPによるバックアップ処理が正常に開始した際にイベントログへ出力されるメッセージを7日に1度の間隔で監視し、該当のメッセージが1件も存在しなかった場合はステータスが「危険」になるよう設定されています。そのため、初回監視は必ず危険ステータスになります。初回ステータスは無視してください。
当監視項目にメールアクション等を追加することで、長期間バックアップが正常に終了していない事を通知できます。
監視項目「バックアップ正常性監視」「バックアップ 重大/エラー/警告ログ監視」を実行する際は、Arcserve UDPのアクティビティ ログをWindowsのイベントログに登録する設定が行われている必要があります。本設定の詳細についてはarcserve社の技術資料を参照して下さい。
Arcserve UDP 9 & 10 監視
有効/無効：有効
監視項目数：11 個
Arcserve UDP エージェント サービス監視
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASAD2DWebSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve Event Log Watch サービス監視
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ASLogWatch
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP Update Service 監視
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CAARCUpdateSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP エージェント エクスプローラ拡張サービス監視
復旧ポイント ビュー及び復旧ポイントのマウント機能を使用した場合に、監視を有効にしてください。
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ShProvd
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP 管理サービス監視
Arcserve UDP コンソールをインストールしているコンピューターの場合に、監視を有効にしてください。
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CAARCAppSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP 管理ポート共有サービス監視
Arcserve UDP コンソールをインストールしているコンピューターの場合に、監視を有効にしてください。
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ArcserveUDPPS
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP アイデンティティ サービス監視
Arcserve UDP コンソールをインストールしているコンピューターの場合に、監視を有効にしてください。
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ArcserveUDPIS
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP RPS データ ストア サービス監視
RPS (復旧ポイント サーバ)が起動している場合、監視を有効にしてください。
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASDatastoreSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Arcserve UDP RPS ポート共有サービス 監視
RPS (復旧ポイント サーバ)が起動している場合、監視を有効にしてください。
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CASARPSWebSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
バックアップ正常性監視
有効/無効：有効
監視間隔：7 日
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：情報

ソース：Arcserve UDP

注意：0件以下
危険：0件以下
バックアップ 重大/エラー/警告ログ監視
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大、エラー、警告

ソース：Arcserve UDP、CA_LIC

注意：1件以上
危険：1件以上