NEC ESMPRO/ServerAgent Service Ver1.0-1.3
監視項目総数：19 個
監視対象サーバーに合わせて、各サービス監視の有効/無効設定を変更してください。
※ 本テンプレートに設定されたサービス監視は既定ですべて「有効」となっていますが、監視対象のサーバーに該当のサービスがない場合、監視は失敗します。
NEC ESMPRO/ServerAgent Service Ver1.0-1.3 監視
有効/無効：有効
監視項目数：19 個
Alert Manager Main Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerMainService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
Alert Manager Socket(S) Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerSocketSendService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
ESMCommonService 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMCommonService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
ESM System Management Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMSystemManagementService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
ESMNVMeMonitor 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMNVMeMonitor
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
Universal RAID Utility 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：raidsrv
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
Universal RAID Utility raidsrv Agent 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：raidsrv Agent
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：連続した1回目の注意から場合
ESM AMI Service イベント監視
ソース ESMAMIService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ:application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMAMIService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMDiskArray イベント監視
ソース ESMDiskArray から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMDiskArray
注意：1件以上
危険：1件以上
ESM Mylex Service イベント監視
ソース ESMMylexService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMMylexService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMFSService イベント監視
ソース ESMFSService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMFSService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESM Storage Service イベント監視
ソース ESMStorageService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMStorageService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCpuPerf イベント監視
ソース ESMCpuPerf から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー、警告
ソース：ESMCpuPerf
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMLANService イベント監視
ソース ESMLANService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：application
種類：重大、エラー、警告
ソース：ESMLANService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService エラー イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：application
種類：エラー
ソース：ESMCommonService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
注意：1件以上
危険：5件以上
AlertManagerMainService イベント監視
ソース AlertManagerMainService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー、警告
ソース：AlertManagerMainService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMSystemManagementService エラーイベント監視
ソース ESMSystemManagementService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：application
種類：エラー
ソース：ESMSystemManagementService
注意：1件以上
危険：1件以上
raidsrv イベント監視
ソース raidsrv から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：application
種類：重大、エラー、警告
ソース：raidsrv
注意：1件以上
危険：1件以上