Amazon EC2 システム監視 Basic
監視項目総数：15 個
システム監視
有効/無効：有効
監視項目数：6 個
プロセッサ処理待ち行列長
パフォーマンスカウンター Processor Queue Length の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：System
カウンター名：Processor Queue Length
注意：10以上
危険：3回以上連続で注意条件を満たした場合
プロセッサ監視
プロセッサの使用率を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：プロセッサ監視
インスタンス：_Total
注意：85%以上
危険：3回以上連続で注意条件を満たした場合
メモリ監視
利用可能なメモリ容量を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：メモリ監視
注意：128MB以下
危険：64MB以下
仮想メモリ監視
パフォーマンスカウンター % Committed Bytes In Useの値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：Memory
カウンター名：% Committed Bytes In Use
注意：85%以上
危険：3回以上連続で注意条件を満たした場合
稼働プロセス数監視
Amazon EC2 インスタンス上の稼働プロセス数を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：プロセス数リスト監視
監視方式：監視対象リストにないプロセスの起動を監視(許可リスト)
監視対象リスト：なし
注意：100 個以上
危険：3回以上連続で注意条件を満たした場合
C ドライブディスク容量監視
指定ディスクの空き容量を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：ディスク容量監視
監視対象：C:
注意：15%以下
危険：10%以下
ログ監視
有効/無効：有効
監視項目数：2 個
システムログ監視
システムログに出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、警告、エラー
注意：1件以上
危険：1件以上
アプリケーションログ監視
アプリケーションログに出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大、警告、エラー
注意：1件以上
危険：1件以上
サービス監視
有効/無効：有効
監視項目数：7 個
RDP 監視
RDP サービスポートの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：ポート監視
プロトコル：tcp
ポート：3389
正常なポートの状態：オープン
注意：指定した状態以外に変化
危険：5 回以上連続で注意条件を満たした場合
HTTP Server 監視
HTTP Server サービスポートの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：ポート監視
プロトコル：tcp
ポート：80
正常なポートの状態：オープン
注意：指定した状態以外に変化
危険：5 回以上連続で注意条件を満たした場合
HTTPS Server 監視
HTTPS Server サービスポートの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：ポート監視
プロトコル：tcp
ポート：443
正常なポートの状態：オープン
注意：指定した状態以外に変化
危険：5 回以上連続で注意条件を満たした場合
Ec2Config 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Ec2Config
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Server 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Server
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Remote Procedure Call (RPC) 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Remote Procedure Call (RPC)
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Windows Management Instrumentation 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Windows Management Instrumentation
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合