Hitachi JP1 Server Conductor / Blade Server Manager V10
監視項目総数：12 個
監視対象サーバーに合わせて、各サービス監視の有効/無効設定を変更してください。
※ 本テンプレートに設定されたサービス監視は既定ですべて「有効」となっていますが、監視対象のサーバーに該当のサービスがない場合、監視は失敗します。
Hitachi JP1 Server Conductor / Blade Server Manager V10 監視
有効/無効：有効
監視項目数：12 個
Server Navigator - Alive Monitor 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：hsnvam
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：連続した1回目の注意から 場合
hrnservice 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：hrnservice
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：連続した1回目の注意から 場合
SM_AgtSvc 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：SM_AgtSvc
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：連続した1回目の注意から 場合
SM_CI 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：SM_CI
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：連続した1回目の注意から 場合
SM_LcMgr 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：SM_LcMgr
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：連続した1回目の注意から 場合
SMPltfCI監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：SMPltfCI
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：連続した1回目の注意から 場合
SM_AgtSvc イベント監視
ソース SM_AgtSvc から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：SM_AgtSvc
注意：1件以上
危険：1件以上
snv イベント監視
ソース snv から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：snv
注意：1件以上
危険：1件以上
SNVAM Trace イベント監視
ソース SNVAM Trace から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：SNVAM Trace
注意：1件以上
危険：1件以上
Hrnservice イベント監視
ソース Hrnservice から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：Hrnservice
注意：1件以上
危険：1件以上
Hitachi_BSM イベント監視
ソース Hitachi_BSM から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：Hitachi_BSM
注意：1件以上
危険：1件以上
SMagent イベント監視
ソース SMagent から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：SMagent
注意：1件以上
危険：1件以上