VMware ESX/ESXi Ver.6&7 向け システム監視 Basic
監視項目総数：19 個
ホストリソース監視
有効/無効：有効
監視項目数：7 個
CPU 使用率 (Total %)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：CPU
カウンター：使用率
集計関数：(None)
注意：85％以上
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
メモリ使用率 (%)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：ホスト消費(%)
集計関数：(None)
注意：90％以上
危険：95％以上
メモリ消費 (GB)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：消費
集計関数：(None)
注意：16GB以上
危険：32GB以上
スワップメモリ使用量 (MB)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：消費されたスワップ
集計関数：(None)
注意：64MB以上
危険：128MB以上
ディスク最大待ち時間 (Total ミリ秒)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ディスク
カウンター：遅延の最大値
集計関数：(None)
注意：100ミリ秒以上
危険：250ミリ秒以上
ディスク書き込み待ち時間 (ミリ秒)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ディスク
カウンター：書き込み遅延
集計関数：(None)
注意：60ミリ秒以上
危険：100ミリ秒以上
ディスク読み取り待ち時間 (ミリ秒)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ディスク
カウンター：読み取り遅延
集計関数：(None)
注意：100ミリ秒以上
危険：250ミリ秒以上
ゲスト OS リソース監視
有効/無効：有効
監視項目数：5 個
CPU 使用率 (%)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：CPU
カウンター：使用率
集計関数：(None)
注意：85％以上
危険：3回以上連続で注意条件を満たした場合
CPU 待機時間 (ミリ秒)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：CPU
カウンター：待機
集計関数：Avg
注意：10ミリ秒以上
危険：20ミリ秒以上
メモリ使用率 (%)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：ホスト消費(%)
集計関数：(None)
注意：85％以上
危険：95％以上
バルーンメモリ使用量 (MB)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：バルーンメモリ
集計関数：(None)
注意：10MB以上
危険：50MB以上
スワップメモリ使用量 (MB)
ESX ホストまたは仮想マシンのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：スワップ済み
集計関数：(None)
注意：64MB以上
危険：128MB以上
vCenter ログ監視
有効/無効：有効
監視項目数：6 個
ホスト接続 (ログオフイベント)
ESX ホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：情報
イベントクラス：HostDisconnectedEvent
注意：999件以上
危険：999件以上
ホスト接続 (失敗イベント)
ESX ホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：エラー
イベントクラス：HostConnectionLostEvent
注意：1件以上
危険：1件以上
ホスト接続 (ログオン失敗イベント)
ESX ホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：エラー
イベントクラス：BadUsernameSessionEvent
注意：1件以上
危険：1件以上
HA 構成 (エラー/警告イベント)
ESX ホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：エラー,警告
イベントクラス：HostDasErrorEvent,DasClusterIsolatedEvent,VmFailoverFailed,DasHostFailedEvent
注意：1件以上
危険：1件以上
DRS 機能 (エラーイベント)
ESX ホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：エラー
イベントクラス：DrsExitStandbyModeFailedEvent,DrsInvocationFailedEvent,DrsResourceConfigureFailedEvent
注意：1件以上
危険：1件以上
ゲスト OS イベント (PowerON/OFF/vMotion)
ESX ホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：情報
イベントクラス：VmMigratedEvent,VmPoweredOffEvent,VmPoweredOnEvent
注意：999件以上
危険：999件以上
ログビューアー用データ収集
有効/無効：有効
監視項目数：1 個
VMware ビューアーデータ収集
VMware ログビューアーで表示するための各種データを収集します。
有効/無効：有効
監視間隔：10分
監視タイプ：VMware ビューアーデータ収集
グループ：CPU,メモリ,ディスク,ネットワーク
注意：0より小さい
危険：0より小さい