NEC ESMPRO/ServerAgent Service 2.3
監視項目総数：17 個
NEC ESMPRO/ServerAgent Service Ver2.3 監視
有効/無効：有効
監視項目数：17 個
Alert Manager Main Service 監視
さまざまな障害通知に関して管理するサービスです。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerMainService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Alert Manager Socket(S) Service 監視
TCP/IP を使ってマネージャー通報(送信)します。初期値では「無効」となっています。TCP/IP In-Band 通報設定が有効の場合、本監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerSocketSendService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMCommonService 監視
ESMPRO のイベントを処理するサービスです。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMCommonService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM System Management Service 監視
ハードウェアログを監視します。IPMI 対応機種、iLO 対応機種依存機能であるためデフォルトが監視無効です。監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMSystemManagementService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMNVMeMonitor 監視
PCIeSSD の構成と寿命状態を監視します。IPMI 対応機種の機種依存機能であるためデフォルトが監視無効です。監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMNVMeMonitor
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMS2DMonitor 監視
S2D を構成するディスクの障害を監視します。初期値では「無効」となっています。監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMS2DMonitor
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMFSService イベント監視
ファイルシステム(論理ドライブ)の構成、空き容量監視を行います。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、エラー、警告

ソース：ESMFSService

注意：1件以上
危険：1件以上
ESM Storage Service イベント監視
ストレージ系デバイスの構成、状態の監視を行います。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、エラー、警告

ソース：ESMStorageService

注意：1件以上
危険：5件以上
ESMCpuPerf 重大、エラーイベント監視
CPU 負荷率を監視します。対象は重大、エラーのみです。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、エラー

ソース：ESMCpuPerf

注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCpuPerf 警告イベント監視
CPU 負荷率を監視します。対象は警告のみです。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：警告

ソース：ESMCpuPerf

注意：1件以上
危険：5件以上
ESMSystemManagementService エラーイベント監視
ESRAS 系障害監視を行います。IPMI 対応機種、iLO 対応機種依存機能であるためデフォルトが監視無効です。監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：エラー

ソース：ESMSystemManagementService

注意：1件以上
危険：1件以上
AlertManagerMainService イベント監視
障害通報を行うサービスです。TCP/IP In-Band 通報が有効かを確認します。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、エラー、警告

ソース：AlertManagerSocketSendService

注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService エラー イベント監視
OS/ファームウェア/本体ハードウェア/拡張ボード等と連携することにより、温度/ファン/電圧/電源などのサーバー筐体の各種情報を監視します。対象はエラーのみです。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：エラー

ソース：ESMCommonService

注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService 警告イベント監視
OS/ファームウェア/本体ハードウェア/拡張ボード等と連携することにより、温度/ファン/電圧/電源などのサーバー筐体の各種情報を監視します。対象は警告のみです。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：警告

ソース：ESMCommonService

注意：1件以上
危険：5件以上
ESMNVMeMonitor イベント監視
PCIe 型 SSD デバイスの構成と寿命状態を監視します。IPMI 対応機種の機種依存機能であるためデフォルトが監視無効です。 監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、エラー、警告

ソース：ESMNVMeMonitor

注意：1件以上
危険：5件以上
ESMMemoryUsage イベント監視
物理メモリ/仮想メモリ/ページファイルの使用慮の監視を行います。IPMI 対応機種の機種依存機能であるためデフォルトが監視無効です。監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大、エラー、警告

ソース：ESMMemoryUsage

注意：1件以上
危険：5件以上
ESMS2DMonitor イベント監視
Storage Spaces Direct(S2D) を構成するディスクの故障を監視します。初期値では「無効」となっています。監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大、エラー、警告

ソース：ESMS2DMonitor

注意：1件以上
危険：1件以上