Backup Exec 20_21
監視項目総数：10 個
※ 監視項目「バックアップ正常性監視」は、Backup Execによるバックアップ処理が正常に開始した際にイベントログへ出力されるメッセージを7日に1度の間隔で監視し、該当のメッセージが1件も存在しなかった場合はステータスが「危険」になるよう設定されています。
当監視項目にメールアクション等を追加することで、長期間バックアップが正常に終了していない事を通知できます。
Backup Exec 20_21 監視
有効/無効：有効
監視項目数：10 個
Backup Exec Remote Agent for Windows 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecAgentAccelerator
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec Agent Browser 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecAgentBrowser
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec Device & Media Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecDeviceMediaService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec Management Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecManagementService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec Server 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecRPCService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec Error Recording Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：bedbg
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec Job Engine 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecJobEngine
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec ロックダウンサーバー 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：BackupExecLockdownServer
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Backup Exec イベント監視
ソース Backup Exec から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5 分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大、エラー、警告
ソース：Backup Exec
注意：1件以上
危険：1件以上
バックアップ正常性監視
ソース Backup Exec から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：7 日
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：情報
ソース：Backup Exec
イベントID：57756
注意：0件以下
危険:0件以下