NEC ESMPRO/ServerAgent 4.6
監視項目総数：33 個
NEC ESMPRO/ServerAgent 4.6 監視
有効/無効：有効
監視項目数：33 個
Alert Manager ALIVE(S) Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerALIVESendService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Alert Manager Main Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerMainService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Alert Manager Socket(S) Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerSocketSendService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM AMI Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMAMIService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMDiskArray 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMDiskArray
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Mylex Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMMylexService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMFSService 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMFSService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Storage Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMStorageService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMCommonService 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMCommonService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM System Management Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMSystemManagementService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMLANService 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMLANService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESRAS Utility Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESRAS_Utl
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM AMI Service イベント監視
ソース ESMAMIService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMAMIService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMDiskArray イベント監視
ソース ESMDiskArray から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMDiskArray
注意：1件以上
危険：1件以上
ESM Mylex Service イベント監視
ソース ESMMylexService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMMylexService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMFSService イベント監視
ソース ESMFSService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMFSService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESM Storage Service イベント監視
ソース ESMStorageService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMStorageService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCpuPerf イベント監視
ソース ESMCpuPerf から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMCpuPerf
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMLANService イベント監視
ソース ESMLANService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大, エラー, 警告
ソース：ESMLANService
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(CPU) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：1105, 1108, 2375, 2820, 2823
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(CPU) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：703, 2378, 2819
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(メモリ) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：1100, 2307, 2393, 2760, 2840
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(メモリ) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：710, 802, 2304, 2313, 2383, 2392, 2394, 2841, 2844, 2852
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(温度) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：100, 102, 112, 113, 114, 115, 2500, 2501, 2350, 2366, 2370
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(温度) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：101, 103, 106, 107, 2311, 2368
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(ファン) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：200, 208, 210, 211, 214, 216, 217, 2390, 2937
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(ファン) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：201, 203, 206, 209, 212, 215, 2315, 2316, 2320, 2374
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(電圧) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：500, 501, 504, 505, 509, 511, 512, 515, 517, 518, 2314, 2318, 2990
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(電圧) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：502, 503, 507, 510, 513, 516, 2319, 2305
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(電源ユニット) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：300, 309, 2325, 2940, 2956, 2990
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(電源ユニット) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：301, 303, 306, 311, 313, 314, 315, 705, 2322, 2323, 2326, 2382, 2947
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(その他) 重大、エラーイベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：重大、エラー
ソース：ESMCommonService
イベントID：310, 800, 801, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1308, 1321, 1322, 1400, 1410, 1900, 1901, 1902, 2301, 2302, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2350, 2352, 2360, 2602, 2700, 2384, 2385, 2409, 2419, 2856, 2859, 2862, 2889, 2901, 2904, 2935, 2936, 2964, 2973, 2974, 2994, 2995, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3006
注意：1件以上
危険：1件以上
ESMCommonService(その他) 警告イベント監視
ソース ESMCommonService から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：システム
種類：警告
ソース：ESMCommonService
イベントID：602, 708, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1318, 1401, 1800, 1802, 1803, 1808, 2106, 2303, 2305, 2395, 2417, 2855, 2858, 2861, 2892, 2900, 2903, 2910, 2911, 2914, 2915, 2934, 2972, 2976, 2978, 2991, 3004, 3101
注意：1件以上
危険：1件以上