Remote Access
監視項目総数：7 個
Routing and Remote Access 監視
有効/無効：有効
監視項目数：3 個
Routing and Remote Access 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Routing and Remote Access
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
RemoteAccess イベント監視
ソース RemoteAccess から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大, エラー, 警告
ソース：RemoteAccess
注意：1件以上
危険：1件以上
RAS Total -> Total Errors 監視
パフォーマンスカウンター Total Errors の値を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：パフォーマンスカウンター監視
オブジェクト名：RAS Total
カウンター名：Total Errors
注意：1以上
危険：5以上
RAS Auto Connection Manager 監視
有効/無効：有効
監視項目数：2 個
Remote Access Auto Connection Manager 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Remote Access Auto Connection Manager
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
RasAuto イベント監視
ソース RasAuto から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大, エラー, 警告
ソース：RasAuto
注意：1件以上
危険：1件以上
RAS Connection Manager 監視
有効/無効：有効
監視項目数：2 個
Remote Access Connection Manager 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Remote Access Connection Manager
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
RasMan イベント監視
ソース RasMan から出力されたイベントを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：System
種類：重大, エラー, 警告
ソース：RasMan
注意：1件以上
危険：1件以上