CA ARCserve RHA r16.5
監視項目総数：10 個
※インストール時は監視グループが無効となっていますので、必要に応じて有効に変更してください。
CA ARCserve RHA コントロールサービスサーバ監視
監視有効：無効
監視項目数：6 個
CA ARCserve RHA コントロールサービス監視
サービスの稼働状況を監視します。
監視有効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CA ARCserve RHA コントロール サービス
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：2回以上連続で注意条件を満たした場合
CA ARCserve RHA エンジン監視
サービスの稼働状況を監視します。
監視有効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CA ARCserve RHA エンジン
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：2回以上連続で注意条件を満たした場合
WS_Helper サービス監視
サービスの稼働状況を監視します。
監視有効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CA ARCserve RHA ヘルパー
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：2回以上連続で注意条件を満たした場合
CAVSSSoftProv サービス監視
サービスの稼働状況を監視します。
監視有効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CAVSSSoftProv
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：2回以上連続で注意条件を満たした場合
CAARCserveRHAEngine 重大/エラー/警告ログ監視
ソース CAARCserveRHAEngine から出力された重大、エラー、警告のイベントを監視します。
監視有効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：CAARCserveRHAEngine
注意：1件以上
危険：1件以上
CAARCserveRHAEngine 情報/詳細ログ監視
ソース CAARCserveRHAEngine から出力された情報、詳細のイベントを監視します。
監視有効：無効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：情報, 詳細
ソース：CAARCserveRHAEngine
注意：1件以上
危険：1件以上
CA ARCserve RHA マスター/レプリカ監視
監視有効：無効
監視項目数：4 個
CA ARCserve RHA エンジン監視
サービスの稼働状況を監視します。
監視有効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CA ARCserve RHA エンジン
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：2回以上連続で注意条件を満たした場合
CAVSSSoftProv サービス監視
サービスの稼働状況を監視します。
監視有効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：CAVSSSoftProv
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：2回以上連続で注意条件を満たした場合
CAARCserveRHAEngine 重大/エラー/警告ログ監視
ソース CAARCserveRHAEngine から出力された重大、エラー、警告のイベントを監視します。
監視有効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：重大, エラー, 警告
ソース：CAARCserveRHAEngine
注意：1件以上
危険：1件以上
CAARCserveRHAEngine 情報/詳細ログ監視
ソース CAARCserveRHAEngine から出力された情報、詳細のイベントを監視します。
監視有効：有効
監視間隔：5分
監視タイプ：イベントログ監視
監視ログ：Application
種類：情報, 詳細
ソース：CAARCserveRHAEngine
注意：1件以上
危険：1件以上