NEC ESMPRO/ServerManager 6.xx
監視項目総数：12 個
NEC ESMPRO/ServerManager 6.x 監視
有効/無効：有効
監視項目数：12 個
Alert Manager Socket(R) Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerSocketReceiveService
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Dmi Event Watcher 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：DmiEventWatcher
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Alert Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMASVNT
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Base Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Nvbase
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Command Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Nvcmd
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Remote Map Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Nvrmapd
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Base Service 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMDSVNT
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Common Component 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMCommonComponent
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Base AlertListener 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMBaseAlertListener
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Event Manager 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMEventManager
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Web Container 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMWebContainer
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
DianaScope ModemAgent 監視
サービスの稼働状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：1分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：DianaScope ModemAgent
正常なサービスの状態：開始
注意：指定した状態以外に変化
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合