NEC ESMPRO/ServerManager 7.0
監視項目総数：18 個
NEC ESMPRO/ServerManager 7.0 監視
有効/無効：有効
監視項目数：18 個
Alert Manager Socket(R) Service 監視
TCP/IP による高信頼性通報の受信 本監視項目は、初期値では「無効」となっています。 監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerSocketReceiveService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Dmi Event Watcher 監視
DMI イベントの受信
本監視項目は、初期値では「無効」となっています。 監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：DmiEventWatcher
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Alert Service 監視
トラップ(アラート)の受信
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMASVNT
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Base Service 監視
ESMPRO 通信基盤
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Nvbase
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Command Service 監視
定期的なコマンド実行
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Nvcmd
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM Remote Map Service 監視
Remote Map の状態色の同期
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：Nvrmapd
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Base Service 監視
サーバーの状態監視
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMDSVNT
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Common Component 監視
メインサービス
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMCommonComponent
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Base AlertListener 監視
ESMPRO 通信基盤からのAlert 受信通知待ち受け機能
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMBaseAlertListener
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Event Manager 監視
CIM-Indication 予約管理・受信
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMEventManager
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Web Container 監視
Web アプリケーションサーバー(クラシックモード)
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESMWebContainer
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
DianaScope ModemAgent 監視
ダイレクト／モデム通信
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：DianaScope ModemAgent
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Alert Manager WMI Service 監視
通信機能設定
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerWMIService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
Alert Manager HTTPS Service 監視
HTTPS 通報の転送機能
本監視項目は、初期値では「無効」となっています。 監視対象サーバーの要件に応じて、監視項目を「有効」に設定しお使いください
有効/無効：無効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：AlertManagerHTTPSService
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Task Service 監視
メインサービス(ダッシュボード)
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESM7Task
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM32BridgeService for NvAccessor 監視
ESMPRO 通信基盤とメインサービスの連携機能
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESM32BridgeNvAccessor
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESM32BridgeService for AlertListener 監視
ESMPRO 通信基盤とメインサービスの連携機能
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESM32BridgeAlertListener
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合
ESMPRO/SM Web Service 監視
Web アプリケーションサーバー(ダッシュボード)
有効/無効：有効
監視間隔：1 分
監視タイプ：サービス監視
サービス名：ESM7Web
正常なサービスの状態：開始
注意：開始と等しくない
危険：5回以上連続で注意条件を満たした場合