VMware レポート用
監視項目総数：28 個
※ 本監視項目はレポート向けのログ収集用のため、しきい値は監視向けに構成しておりません。
「VMware イベント監視」「vCenter ログ監視」ではしきい値として通常許容されない「0件より小さい」が設定されているため、プロパティの「しきい値」タブを表示すると適切な値の入力を促すダイアログが表示されます。この際は[OK]→[キャンセル]とクリックしてプロパティを一度閉じてください。
※ 監視項目「vCenter ログ監視」を使用する際は、プロパティで「有効」にチェックを入れ、「接続先」タブで「vCenterサーバー」のユーザーとパスワードを登録する必要があります。
VMwareレポート用
有効/無効：有効
監視項目数：28 個
CPU 使用率（%）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：CPU
カウンター：使用率
集計関数：Max
注意：75 ％ 以上
危険：90 ％ 以上
CPU作動可能（ミリ秒）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：CPU
カウンター：準備完了
集計関数：Max
注意：3400 ミリ秒 以上
危険：4000 ミリ秒 以上
カーネル待ち時間 (ミリ秒）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ディスク
カウンター：カーネルコマンド遅延
集計関数：Max
注意：2 ミリ秒 以上
危険：4 ミリ秒 以上
デバイス待ち時間（ミリ秒）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ディスク
カウンター：物理デバイス コマンド遅延
集計関数：Max
注意：10 ミリ秒 以上
危険：15 ミリ秒 以上
キュー待ち時間（ミリ秒）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ディスク
カウンター：キュー コマンド遅延
集計関数：Max
注意：0 ミリ秒 より大きい
危険：0 ミリ秒 より大きい
メモリ使用率（%）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：メモリ
カウンター：ホスト消費(%)
集計関数：Max
注意：78 ％ 以上
危険：94 ％ 以上
NIC Total 受信ドロップ数
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：ドロップされた受信パケット数
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC Total 送信ドロップ数
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：ドロップされた転送パケット数
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC Total データ受信速度（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：データ受信速度
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC Total データ送信速度（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：データ転送速度
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC Total ネットワーク使用率（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：使用状況
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC1 受信ドロップ数
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：ドロップされた受信パケット数
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC1 送信ドロップ数
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：ドロップされた転送パケット数
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC1 データ受信速度（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：データ受信速度
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC1 データ送信速度（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：データ転送速度
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC1 ネットワーク使用率（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：使用状況
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC2 受信ドロップ数
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：ドロップされた受信パケット数
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC2 送信ドロップ数
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：ドロップされた転送パケット数
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC2 データ受信速度（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：データ受信速度
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC2 データ送信速度（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：データ転送速度
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
NIC2 ネットワーク使用率（KBps）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware パフォーマンスカウンター監視
グループ：ネットワーク
カウンター：使用状況
集計関数：(None)
注意：なし
危険：なし
VMware ストレージ１空き容量監視（%）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware ストレージ空き容量監視
ストレージ：datastore1
注意：15 % 以下
危険：10 % 以下
VMware ストレージ２空き容量監視（%）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware ストレージ空き容量監視
ストレージ：datastore2
注意：15 % 以下
危険：10 % 以下
VMware ストレージ３空き容量監視（%）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware ストレージ空き容量監視
ストレージ：datastore3
注意：15 % 以下
危険：10 % 以下
VMware ストレージ４空き容量監視（%）
ESXホストのパフォーマンスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware ストレージ空き容量監視
ストレージ：datastore4
注意：15 % 以下
危険：10 % 以下
VMware イベント監視
ESXホストが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：エラー、警告
注意：0 件 より小さい (なし)
危険：0 件 より小さい (なし)
vCenter ログ監視
vCenterが出力するイベントログのメッセージを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware イベント監視
種類：エラー、警告、情報
イベントクラス：BadUsernameSessionEvent, DasClusterIsolatedEvent, DasHostFailedEvent, DrsExitStandbyModeFailedEvent, DrsInvocationFailedEvent, DrsResourceConfigureFailedEvent, HostConnectionLostEvent, HostDasErrorEvent, HostDisconnectedEvent, VmFailoverFailed
危険：0 件 より小さい (なし)
危険：0 件 より小さい (なし)
VMware ビューアーデータ収集
VMware レポートに使用する各種データを収集します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：VMware ビューアーデータ収集
グループ：CPU,メモリ,ディスク,ネットワーク
注意：なし
危険：なし