Linuxサーバー診断レポート用
監視項目総数：18個
※本監視項目はレポート向けのログ収集用ですので、しきい値は監視向けに構成しておりません
Linux レポート向け監視項目
有効/無効：有効
監視項目数：18 個
Linux Idle監視
プロセッサの利用率を求めるためにIdle率を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linuxプロセッサ監視
オブジェクト名：Processor
カウンター名：IdleTime%
監視対象：/proc/stat
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux LoadAverage監視
単位時間当たりの実行待プロセス数を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux プロセッサ監視
オブジェクト名：Processor
カウンター名：LoadAverage1
監視対象：/proc/loadavg
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux メモリ監視
メモリの利用状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux メモリ監視
オブジェクト名：Memory
カウンター名：MemFree
監視対象：/proc/meminfo
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux スワップメモリ監視
メモリの利用状況を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux メモリ監視
オブジェクト名：Memory
カウンター名：SwapFree
監視対象：/proc/meminfo
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux ディスクアクセス監視
ディスクの処理待ち発生状況を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ディスクアクセス監視
オブジェクト名：Disk
カウンター名：IORequests
監視対象：/proc/diskstats
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux sda1 ディスク容量監視
指定ディスクの空き容量を監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ディスク容量監視
ディスク：/dev/sda1
注意：0%より小さい
危険：0%より小さい
Linux sda2 ディスク容量監視
指定ディスクの空き容量を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ディスク容量監視
ディスク：/dev/sda2
注意：0%より小さい
危険：0%より小さい
Linux VolGroup00-LogVol00 ディスク容量監視
指定ディスクの空き容量を監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ディスク容量監視
ディスク：/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
注意：0%より小さい
危険：0%より小さい
Linux NIC1 ネットワーク送信総バイト数監視
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevTransBytes
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC1 ネットワーク受信総バイト数監視
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevRecvBytes
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC1 ネットワーク送信エラー発生回数
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevTransErrs
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC1 ネットワーク受信エラー発生回数
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevRecvErrs
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC2 ネットワーク送信総バイト数監視
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevTransBytes
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC2 ネットワーク受信総バイト数監視
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevRecvBytes
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC2 ネットワーク送信エラー発生回数
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevTransErrs
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
Linux NIC2 ネットワーク受信エラー発生回数
ネットワークインターフェイスを監視します。
有効/無効：無効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux ネットワークインターフェイス監視
オブジェクト名：Network
カウンター名：DevRecvErrs
監視対象：/proc/net/dev
注意：0より小さい
危険：0より小さい
/var/log/messages ログ要注意キーワード監視
テキストログのキーワードを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux テキストログ監視
文字コード：UTF-8
監視ログ：/var/log/messages*
注意：1行以上
危険：1行以上
/var/log/secure ログ要注意キーワード監視
テキストログのキーワードを監視します。
有効/無効：有効
監視間隔：30分
監視タイプ：Linux テキストログ監視
文字コード：UTF-8
監視ログ：/var/log/secure*
注意：1行以上
危険：1行以上